SKAITMENINIS SIGNALŲ APDOROJIMAS IR MAŠININIS MOKYMASIS 2022

Laboratorinis darbas nr. 1

**DISKRETINIO LAIKO SISTEMŲ MODELIAVIMAS**

**Ž. Marma, E MEI-2 gr.** Dėstytojas D. Sokas

*KTU, Elektros ir elektronikos fakultetas*

**Įvadas**

Laboratorinio darbo tikslas — išmokti modeliuoti diskretinio laiko sistemas ir tirti jų laikines bei dažnines charakteristikas, sprendžiant garsų apdorojimo problemą.

Laboratorinio darbo užduotis – sumodeliuoti gitaros akordo garsą bei garsus apdorojančius efektus ir ištirti laikines ir dažnines sumodeliuotų ir efektais apdorotų signalų charakteristikas. Laboratoriniam darbui realizuoti buvo naudojamas 10 (Dm) akordo numeris.

**Natos signalo modeliavimas**

Nustačius diskretizavimo dažnį lygų Hz buvo apskaičiuoti signalo vėlinimai kiekvienai natai naudojantis (1) formule. Gauti signalo vėlinimai pateikti lentelėje (1 lentelė.).

. (1)

**1 lentelė.** Natų vėlinimų vertės

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Styga | Stygos dažnis,  Hz | Signalo vėlinimas (N), atskaita |
| A | 110 | 401 |
| D | 147 | 300 |
| G | 220 | 200 |
| B | 294 | 150 |
| e | 349 | 126 |

Naudojantis struktūrine schema yra randami skaitmeninio filtro koeficientai b ir a:

b = [1], a = [1 *nuliuV* -0,5 -0,5], kur *nuliuV* yra nulių vektorius, kurio ilgis kiekvienai natai yra N.

Sumodeliavus natas, D ir B natų signalai yra grafiškai laiko ir dažnių srityse pateikti paveikslėliuose (analogiškai 1 pav. ir 2 pav.). Analizuojant D ir B stygų signalus laiko ašyje galima matyti, kad signalų forma yra ganėtinai panaši, tačiau iš grafikų (1 pav.) matyti, kad D stygos nusistovėjusi amplitudės dedamoji yra didesnė. Tuo galima įsitikinti ir klausantis sugeneruotus audio signalus, girdima, kad D stygos garsas garsesnis.

Chart

Description automatically generatedChart

Description automatically generated

**1 pav.** D ir B stygos signalai laiko srityje.

Chart

Description automatically generatedChart

Description automatically generated

**2 pav.** D ir B stygos signalų vaizdai dažnių srityje.

Analizuojant D ir B stygų spektrus galime pastebėti, kad D stygos spektras yra ženkliai tankesnis. Tai yra paaiškinama tuo, kad D stygos dažnis yra 147 Hz, o G ­– 294 Hz. Tai galime patvirtinti ir išanalizavus pirmąsias tris harmonikas. Analizuojant signalą nuo 0-500 Hz diapazone jau sutinkame tris D stygos harmonikas ir tik vieną B stygos harmoniką.

Išanalizavus D stygos signalą dažnių srityje pirmosios trys signalo harmonikos yra: 147 Hz, 294 Hz ir 440 Hz. Tuo tarpu B stygos pirmosios trys harmonikos yra: 293 Hz, 586 Hz, ir 879 Hz. Tai galima matyti grafiškai iš 3 pav. pateiktų priartintų signalų dažnių ašyje (harmonikos vertę laikome dažnį esantį ties pyku).

Chart, line chart

Description automatically generated Chart, line chart

Description automatically generated

**3 pav.** D ir B stygų pirmosios harmonikos.

**Akordo signalo modeliavimas**

Atliekant akordo modeliavimą buvo pasirinktas 75ms vėlinimas tarp skirtingų natų ir atliktas natų sumavimas. Gauto signalo vaizdas pateiktas laiko (4 pav.) ir dažnių (5 pav.) srityse.

Chart

Description automatically generated

**4 pav.** Sumodeluotas Dm akordas laiko srityje.

Chart

Description automatically generated

**5 pav.** Sumodeluotas Dm akordas dažnių srityje.

Analizuojant sumodeliuoto akordo signalą laiko srityje (4 pav.) galima pastebėti, kiekvienos atskiros natos dedamąją (penki atskiri pykai per pirmąsias 500 ms). Analizuojant akordo signalą dažnių srityje (5 pav.) matome kad spektras yra ženkliai tankesnis palyginus su anksčiau analizuotais stygų vaizdais dažnių srityje (2 pav.). Tai atsitinka, nes signalas yra penkių skirtingo dažnio stygų suma.

Chart

Description automatically generated

**6 pav.** Dm akordo pirmosios harmonikos.

Detaliau nagrinėjant signalo spektrą (6 pav.) galima matyti, kad tik pirmosios keturios akordo harmonijos sutapo su atskirų stygų virpėjimo dažniais: 110 Hz, 147 Hz, 220 Hz, 293 Hz, o penktosios harmonikos dažnis skyrėsi ir buvo lygus – 330 Hz. Taip atsitiko, nes žemiausios (A) stygos trečioji harmonika yra anksčiau dažnių srityje nei penktosios – e stygos dažnis (349 Hz).

**Iškraipymų efekto modeliavimas**

Buvo pasirinktas koeficiento K vertė K=30, nes toks signalas atrodė priimtiniausias. Lyginant akordo skambesį, kai K yra lygi 5 su 50, esant K=50 galima girdėti daug pašalinio triukšmo garsas tampa nemalonus. Tuo tarpu kai K=5 girdimas ženkliai mažesnis efektas, tačiau akordas skamba vis tiek garsiau nei akordo signalas be iškraipymo efektų.

Chart, shape

Description automatically generated Chart, histogram

Description automatically generated

**7 pav.** Iškraipytas Dm akordas laiko srityje naudojant *satlins* (K=5 ir K =50).

Kaip galima matyti iš grafikų (7 pav.) signalų beveik visos reikšmės yra 1 arba -1. Vienintelis skirtumas yra naudojant stiprinimo koeficientą K =50 daugiau reikšmių buvo įsotintos, nes kai K = 5 galima matyti ties t ≈ 3s reikšmių kurių absoliutinę reikšmė liko mažesnė nei 1.

Chart, histogram

Description automatically generated Chart, histogram

Description automatically generated

**8 pav.** Iškraipytas Dm akordas dažnių srityje naudojant *satlins* (K=5 ir K =50).

Palyginus iškraipytus signalus dažnių srityje (8 pav.) galima matyti, jog esant K = 50 prie žemų dažnių signalas yra stipresnis (mažiau slopinamas).

Lyginant Dm akordo signalą prieš apdorojimą iškraipymų efektu (4 pav.) ir po apdorojimo/iškraipymo (9 pav.) galima matyti ženklius skirtumus: iškraipymas neleidžia matyti atskirų stygų sukuriamus amplitudės šuolius. Analizuojant akordą dažnių srityje po apdorojimo (10 pav.) galima pastebėti padidėjusį harmonikų skaičių lyginant su neapdorotu signalu (5 pav.).

A picture containing chart

Description automatically generated

**9 pav.** Dm akordo signalas po iškraipymų laiko srityje naudojant *satlins* (K=30).

Chart, line chart

Description automatically generated

**10 pav.** Dm akordo signalas po iškraipymų dažnių srityje naudojant *satlins* (K=30).

**Reverberacijos efekto modeliavimas**

Laboratoriniame darbe taip pat buvo modeliuojamas garso reverberacijos efektas, kuris imituoja daugkartinius garso atspindžius nuo atspindinčių patalpos paviršių. Norint realizuoti šio tipo efektą buvo suprojektuotas skaitmeninis filtras su šiomis koeficientų b ir a reikšmėmis:

b = [1], a = [1 *nuliuV* -*K*], kur *nuliuV* yra nulių vektorius, kurio ilgis lygus signalo vėlinimui (pasirinkta 200ms vertė), o *K* slopinimo koeficientas (pasirinktas 0,5).

Eksperimentiškai keičiant slopinimo koeficientą nuo 0 iki 1 galima pastebėti, kad reverberacijos efekto stiprumas yra tiesiogiai proporcingas šiai vertei. Esant K=0 negirdimas reverberacijos efektas, o kai K = 1 girdimas itin stiprus ir pasikartojantis aido efektas (tai atsitinka dėl teigiamojo grįžtamojo ryšio). Tačiau maloniausias efektas pasiekiamas esant 0,5 ar 0,4 koeficiento reikšmei.

Analizuojant reverberacijos efektą akordo signalui laiko srityje (11 pav.), galima matyti amplitudės padidėjimą po vėlinimo (pasirinkta 200ms vertė) lyginant su originaliu signalu. Taip yra pasiekiamas aido efektas garsui.

Chart

Description automatically generated

Chart, line chart

Description automatically generated

**11 pav.** Orginalus Dm akordo signalas ir Dm akordo signalas pritaikius reverberacijos efektą laiko srityje.

Apdorojus signalą reverberacijos efektu matomas signalo patankėjimas dažnių srityje (12 pav.). Šis harmonikų padaugėjimas ir yra vis pasikartojantys stygų garsai.

Chart

Description automatically generated

Chart

Description automatically generated

**12 pav.** Orginalus Dm akordo signalas ir Dm akordo signalas pritaikius reverberacijos efektą dažnių srityje.

**Papildoma užduotis**

Laboratoriniame darbe buvo pasirinktas a variantas ir įgyvendinti pažangesni iškraipymo efektai ­– *overdrive* ir *fuzz*.

***Overdrive* iškraipymų efekto modeliavimas**

Įsigilinus į *overdrive* iškraipymo lygtį akivaizdu, kad signalo, reikšmės kurių absoliutinė vertė yra mažesnė nei bus slopinamos. Kadangi koeficientai *overdrive* funkcijoje neviršija vieneto (2 ir 3 formulės)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3) |

Analizuojant *overdrive* iškraipymo efektą laiko srityje (13 pav.) lengvai galima pastebėti, kad silpnas garsas esantis signale po 1,2s yra labiausiai slopinamas. Galima teigti, kad šis efektas veikia tarsi filtras silpninantis mažos amplitudės signalo vertes. Išnagrinėjus *overdrive* efektu iškraipytą signalą dažnių srityje (14 pav.), galima matyti, kad signalai esantys tarp 0-5000Hz yra mažiau slopinami palyginus su originaliu akordu.

Chart, line chart

Description automatically generated

Chart, line chart

Description automatically generated

**13 pav.** Orginalus Dm akordo signalas ir Dm akordo signalas pritaikius *overdrive* efektą laiko srityje.

Chart

Description automatically generated

Chart

Description automatically generated

**14 pav.** Orginalus Dm akordo signalas ir Dm akordo signalas pritaikius *overdrive* efektą dažnių srityje.

***Fuzz* iškraipymų efekto modeliavimas**

Įgyvendinant fuzz efektą buvo pasirinktas stiprinimo koeficientas a = 15. Šis iškraipymo efektas labiausiai slopina signalo vertes su maža amplitude, o įėjimus kurių vertė yra artima vienetui slopina mažiausiai. Laiko srityje (15 pav.) matomas tik nedidelis amplitudės sumažėjimas, signalo vertėms kurių amplitudės ir taip mažos. Dažnių srityje (16 pav.) galima matyti tolygesnį slopinimo išsidėstymą ties žemais dažniais (0-3000 Hz).

Chart, line chart

Description automatically generated

Chart, line chart

Description automatically generated

**15 pav.** Orginalus Dm akordo signalas ir Dm akordo signalas pritaikius *fuzz* efektą laiko srityje.

Chart

Description automatically generated

Chart

Description automatically generated

**16 pav.** Orginalus Dm akordo signalas ir Dm akordo signalas pritaikius *fuzz* efektą dažnių srityje.

Remiantis perdavimo funkcijomis garso efektas kuriam buvo panaudota *satlins* funkcija visas signalo vertes daugina iš K koeficineto ir tadanormuoja tarp -1 ir 1, to pasekoje esant K daugiau nei 5 signalo amplitudė įgauna ribines vertes. *Fuzz* ir *overdirve* metodai taip neiškreipia amplitudės kaip *satlins,* tačiau abu metodai silpnina mažos amplitudės vertes (|x| < 0,8). Verta paminėti, kad *overdrive* labiau slipnina itin mažos amplitudės vertes (0 < |x| < 0,5).

**Rezultatai**

Laboratoriniame darbe buvo sumodeliuotos natas, užduotas akordas taip įgyvendintas natų vėlimo ir sudėjimo algoritmas. Detaliai išnagrinėti garsų apdorojimo efektai, naudojantis *satlins* pagrindu buvo gautas būdingas „sunkus“

gitaros skambesys. Palyginti akordo skambesiai, kai K yra lygi 5 su 50, esant K=50 buvo galima girdėti daug pašalinio triukšmo. Tuo tarpu kai K=5 girdimas ženkliai mažesnis efektas, tačiau akordo skambesys yra malonus ir su efektu.

Buvo sumodeliuotas reverberacijos efektas. Eksperimentiškai keičiant slopinimo koeficientą nuo 0 iki 1 buvo pastebėta, kad reverberacijos efekto stiprumas yra tiesiogiai proporcingas šiai vertei. Esant K=0 negirdimas reverberacijos efektas, o kai K = 1 girdimas itin stiprus ir pasikartojantis aido efektas, tam darė įtaką teigiamas grįžtamasis ryšis.

Įgyvendinta papildoma užduotis ir sumodeliuoti *fuzz* ir *overdrive* iškraipymo efektai. Išanalizuoti ir pateikti skirtumai tarp netiesinių iškraipymų naudojant *satlins* funkciją, *overdrive* efektą ir *fuzz* efektą.

**Išvados**

Laboratoriniame darbe buvo atliktas gitaros akordo garso bei garsus apdorojančių efektų modeliavimas. Ištirtos laikines ir dažnines sumodeliuotų ir efektais apdorotų signalų charakteristikos.

**Priedai**

*Python* programos kodas: